1. **Werkwijze**

* Zet het toestel aan met de groene knop aan de zijkant.
* Druk op start wanneer het alarmsignaal klinkt.
* Haal de isolatiering van het verwarmingselement.
* Druk de infuusleiding in de groeven van beneden naar boven.
* Plaats de isolatiering terug rond het verwarmingselement.

**2. Reinigen en ontsmetten**

Reinigen na gebruik met ontsmettingsmiddelen die goedgekeurd zijn voor gebruik in ziekenhuizen.