# Toestel & kenmerken

 

Specifieke kenmerken:

* Lichtgevend scherm en verlichte teststrippoort
* Knop om teststrip snel en hygiënisch te verwijderen
* SmartPack verpakking van teststrips om verspilling tegen te gaan
* Teststrips met brede, gele applicatiezone (minimaal 0.6µL staal volume)
* Snelle meting (4 sec) met meetbereik tussen 10 en 600 mg/dL
* Automatische aan- en uitschakeling

# Uitvoeren patiëntenmeting



1. Was de handen met water en zeep en droog goed af.
2. Gebruik geen vervallen teststrips, controleer de vervaldatum.
3. Neem een nieuwe teststrip en sluit het deksel.
4. Plaats de strip in de meter in de richting van de pijl.
Een knipperend druppelsymbool wordt op het scherm weergegeven.
5. Voer de vingerprik uit. Houd de gele applicatiezone van de strip tegen de bloeddruppel.
Breng geen bloed aan op de bovenkant van de teststrip!
6. Het resultaat verschijnt na 4 seconden.
7. Je hoeft geen markering toe te voegen.
8. Druk op de knop aan de zijkant van het toestel om de strip te verwijderen.
Druk 3 seconden op OK of wacht 15 seconden om de meter uit te schakelen.